* BPZ436i / BPZ464i 仕様

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| モデル名 | BPZ436i | BPZ464i |
| 印字方法 | 熱転写/感熱 |
| 解像度 | 300dpi(12dot/mm) | 600dpi(24dot/mm) |
| 印字スピード | 6ips(150mm/s) | 4ips(101.6mm/s) |
| 印字幅 | 105.7mm | 105.6mm |
| 印字長 | 最小4ｍｍ（要テスト）、最大2,159ｍｍ | 最小4ｍｍ（要テスト）、最大660ｍｍ |
| プロセッサー | 32-bit RISC CPU |
| メモリー | フラッシュ128M(60MB ユーザーストレージ）、 SDRAM32MB |
| センサータイプ | 可動式反射センサー＆透過センサー |
| ラベル | ラベルタイプ | 連続紙、ギャップ付き、裏アイマーク、センサーホール |
| ラベル厚さ | 最小：0.076mm 最大：0.25mm |
| ラベル径 | 最大：127mm （コア径25.4ｍｍ）最大：152.4mm （コア径38.1ｍｍ）、最大：203.2mm （コア径67.2ｍｍ） |
| 紙管径 | 最小：25.4ｍｍ－最大76.2ｍｍ |
| リボン | リボン長 | 最大450M |
| リボン幅 | 最小30ｍｍ、最大110ｍｍ |
| リボンコア・最大径 | コア：25.4mm、最大径：76.2ｍｍ |
| プリンタ―言語 | EZPL, GEPL, GZPL, GDPL auto switch |
| ドライバー | Vista, Windows 7, Windows 8 & 8.1, Windows 10, Windows Server 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019 |
| 内蔵フォント | ビットマップフォント | 6, 8, 10, 12, 14, 18, 24, 30, 16X26 and OCR A & BBitmap fonts 90°, 180°, 270° rotatable, single characters 90°, 180°, 270° rotatableBitmap fonts 8 times expandable in horizontal and vertical directions |
| TFT フォント | TTF Fonts (Bold / Italic / Underline ). 0°,90°, 180°, 270° rotatable |
| バーコード | 1-D barcode | China Postal Code, Codabar, Code 11, Code 32,Code 39, Code 93, Code 128 (subset A, B, C),EAN-8/EAN-13 (with 2 & 5 digits extension), EAN 128, FIM, German Post Code, GS1 DataBar, HIBC, Industrial 2 of 5 , Interleaved 2-of-5 (I 2 of 5), Interleaved 2-of-5 with Shipping Bearer Bars, ISBT-128, ITF 14, Japanese Postnet, Logmars, MSI, Postnet, Plessey, Planet 11 & 13 digit, RPS 128, Standard 2 of 5, Telepen, Matrix 2 of 5,UPC-A/UPC-E (with 2 or 5 digit extension), UCC/EAN-128 K-Mart and Random Weight |
| 2-D bercode | Aztec code, Code 49,Codablock F , Datamatrix code, MaxiCode, Micro PDF417, Micro QR code, PDF417,QR code, TLC 39, GS1 Composite |
| グラフィック | Resident graphic ﬁle types are BMP and PCX, other graphic formats are downloadable from the software |
| インターフェース | * USB 2.0 (B-Type)、• Serial port: RS-232 (DB-9)、• IEEE 802.3 10/100 Base-Tx Ethernet port (RJ-45)
* USB Host (A-Type)
 |
| コントロールパネル | * カラー TFT LCD、コントロールキー（LEDライト付き）：FEED / PAUSE / CANCEL、レディ(グリーン); エラー (レッド)、• LEDライト付きスタンバイボタン、• 後部にキャリブレートボタン
 |
| 電源 | Auto Switching 100-240V AC, 50-60Hz |
| 操作環境 | 温度：5℃ ～40℃、湿度：20-85%（結露なし）  |
| 保存環境 | 温度：ー20℃～60℃、湿度：10-90%, （結露なし） |
| 認証 | CE (EMC)、FCC Class B、CB、UL、cUL、CCC |
| サイズ /重量 | 長さ403mmX高さ274mmX幅260ｍｍ / 重さ10.8kg |
| オプション | ・カッター(ギロチンまたはロータリー）、ワイヤレス LAN (IEEE 802.11 b/g/n)、外付け巻取り機、剥離装置 |